	붙임1 
	
	영상창 시설 현황



가.광주미디어아트플랫폼 영상창
(1) G.MAP 미디어월
ㅇ (위 치) 광주미디어아트플랫폼(G.MAP) 외벽
광주광역시 남구 천변좌로 338번길 10
ㅇ (시설구성) 
	미디어월 전광판 규격

	구 분
	규격 (가로×세로)
	화면 (비율)
	비 고

	전광판
	53.9m×8.1m
	5390×810 (6.65:1)
	2.1K

	음향 장치

	구 분
	설치기기(수)
	출력 사양
	비 고

	메인 스피커
	6개
	92dB, 125W 
	



(2)유네스코 창의벨트 5권역(광주송정역 파사드)
ㅇ (위 치) 광주 광산구 상무대로 201
ㅇ (시설구성) 
	미디어월 전광판 규격

	[bookmark: _top]총 해상도 : 5,628*1,344, 16,750*4,000(크기)
: 긴면 해상도 -3,864*1,344
: 꺾이는 라운드면 해상도- 252*1,344
  (※꺾이는 면에는 사람 얼굴이나 글씨가 안들어가게 제작 권장) 
: 짧은면 해상도 -1,512*1344



나. 부산 영화의전당 야외극장
ㅇ (위 치) 부산광역시 해운대구 수영강변대로 120 영화의전당(야외극장)
ㅇ (시설구성) 
	미디어월 전광판 규격

	구 분
	규격 (가로×세로)
	화면 (비율)
	비고

	LED 전광판(좌)
	7.48mx12.7m
	1) Dual(좌우 동일영상): 1248*2112(0.59:1)
2) Whole(좌우 분할): 2496*2112(1.18:1)
	LED 전광판 송출 방식에 따라 규격 상이

	야외극장 펄스크린
	24mx12.9m
	1)2K: 1998*1080(1.85:1)
2)4K: 3996*2160(1:85:1)
	

	LED 전광판(좌)
	75.2m×16m
	1) Dual(좌우 동일영상): 1248*2112(0.59:1)
2) Whole(좌우 분할): 2496*2112(1.18
	LED 전광판 송출 방식에 따라 규격 상이

	음향 장치

	구 분
	설치기기(수)
	출력 사양
	비고

	메인 스피커
	5ch
	RCA(2TERO)
	

	
	
	
	


ㅇ (참고1, 야외극장 LED 전광판 사용 영상 규격) 
[image: ]

ㅇ (참고2 유의사항)
· 좌LED, 야외극장 펄스크린, 우LED를 모두 활용해 영상을 FULL 구성할 경우, 별도의 영상 분할 작업이 필요하며, 해당 기자재 운영기관인 영화의전당과 협의하여 진행합니다.
-   상기 시설(LED, 펄스크린) 외에도 추가로 운용 가능한 시설이 있을 수 있습니다.



<미디어월 참고 이미지>
가.광주미디어아트플랫폼 영상창
 (1) G.MAP 미디어 파사드월
[image: ]
[image: ][image: ]
 (2) 유네스코 창의벨트 5권역(광주송정역 파사드)
[image: ][image: ][image: ]

나. 부산 영화의전당 야외극장 
	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
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